VESMETAL

Konstruktion: VES-L100-WA

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 1		Streckmetall-Flurdeckensystem, Typ: VES-L100-GK
		Streckmetallplatten, System VES-L100-WA 
		Format: 	......... x ......... mm
		Masche: 	28 x 12 x 2,0 x 1,5 mm
	
		Fabrikat: 	Vesmetal Deutschland – Henning Leiser
				Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg (Deutschland)
				Tel: 06401-22388-0 / Fax.: -22388-20
				Homepage: http://www.Leiser-Systeme.de

		Gesamtkonstruktion nach DIN 4102 nicht brennbar.
		Aufbauhöhe: Deckenelement ohne Auflageprofil max. 50mm

		Material:
		Die Streckmetall-Langfeldplatten bestehen aus 1,5mm verzinkten
		Stahlblech. Die Deckenplatten werden allseitig mit einer Pulverlackierung 
nach VES-RAL 9006 beschichtet.

Die Streckmetalllangfeldplatten allseitig einen Innseitigen L-Winkelrahmen
40/12mm zur Aussteifung der Streckmetalllangfeldplatte.

Auf der Untersicht der Streckmetall-Elemente ist kein Rahmen zu sehen. 
Der Rahmen wird in die Innenseite der Streckmetall-Kassette eingeschweißt.

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

Pos: 2		Zulage für Vlieseinlage
Zulage für werkseitig eingeklebtes schwarzes Akustik-Vlies

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

Pos: 3		Formatänderung der Deckenelemente
		Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1
		sind die Streckmetall-Deckenelemente in verschiedenen
		Bereichen in Sonderlängen oder Sonderbreiten zu liefern.

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

Pos: 4		Übergang zum GK-Fries
		An den Flurlängs- und Stirnseiten wird ein Wandwinkel nach Vesmetal
		Datenblatt VES-L100-GK1 montiert. Der Wandwinkel hat eine Mindest-
		Materialstärke von 1,0mm feuerverzinkten Stahl und wird in Deckenfarbe
		lackiert geliefert. Kantung: 20/40mm.

Menge: ________  lfdm			Einh.-Preis: € ______ / lfdm

Pos: 5		GK-Fries ________ mm breit
		An den Flurlängs- und Stirnseiten wird ein GK-Fries zwischen der 
Trockenbauwand und der Streckmetalldecke nach System
		VES-L100-GK1 montiert. 

Menge: ________  lfdm			Einh.-Preis: € ______ / lfdm

Pos: 6a	Ausschnitte in Deckenelemente
		In den Deckenelemente aus Pos: ........ werden Ausschnitte 
rund / rechteckig in einer Abmessung: .............mm eingebracht.
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

Pos: 6b	Ausschnitte in Deckenelemente
		Zulage für das werkseitige einbringen eines Ausschnittes ohne
Verstärkungsring für bauseits gestellte Downlight. 
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.
Ausschnittgröße:  ____ mm

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

Pos: 6c	Ausschnitte in Deckenelemente
Zulage für das werkseitige einbringen eines Ausschnittes mit
20mm breiten Verstärkungsring für bauseits gestellte Downlight. 
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.
Ausschnittgröße:  ____ mm

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück