VESMETAL 			    	  Spezial-Einhängesystem VES-L131BS

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 1		Streckmetalldeckenelemente, System VES-L131BS 
		Format: 	......... x ......... mm
		Masche: 	30 x 13 x 2,0 x 1,5 mm
einschließlich der notwendigen Unterkonstruktion und
Sicherungsbleche gemäss VES-Konstruktionsaufbau 
oder gleichwertig.
	
		Fabrikat: 	Vesmetal Deutschland – Henning Leiser
				Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg (Deutschland)
				Tel: 06401-22388-0 / Fax.: -22388-20
				http://www.Leiser-Systeme.de

		Die Unterkonstruktion bestehend aus Doppel-Hook-Einhängesystem,
		welche mittels Rostwinkel und zugelassener Abhängung wie 
Noniushänger abgehängt werden. Abhängehöhe: ............ mm

		Gesamtkonstruktion nach DIN 4102 nicht brennbar.

		Die Streckmetall-Langfeldplatten bestehen aus mind. 1,5mm verzinkten
		Stahlblech. Die Sichtseite mit einer Pulverlackierung RAL 9006

Die Einhängung der Streckmetallelemente erfolgen an den Stirnseiten durch 
ein spezielles Einhängeprofil gemäss Vesmetal-Detailangaben.

Auf der Untersicht der Streckmetall-Elemente ist kein Rahmen zu sehen. 
Der Rahmen wird in die Innenseite der Streckmetall-Kassette eingeschweißt.

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

Pos: 2		Zulage für Vlieseinlage
Zulage für werkseitig eingeklebtes schwarzes Akustik-Vlies

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

Pos: 3		Formatänderung der Deckenelemente
		Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1
		sind die Streckmetall-Deckenelemente in verschiedenen
		Bereichen in Sonderlängen oder Sonderbreiten zu liefern.

		Pauschal je Formatänderung: € .................

Pos: 4		Wandanschluß mit geschlossener Schattenfuge 
Der Randabschluss erfolgt mittels eines Z-Einhängeprofils und
VES-Sicherungsbleche für erhöhten Schutz gegen Sog-, Druck- 
und Vandalismus. Die Streckmetallkassetten werden werkseitig 
auf Passmaß gefertigt.
Ein Zuschneiden auf der Baustelle auf Passmaß ist nicht zulässig. 

		Der Wandanschluß ist mineralwollfrei und nicht brennbar 
		nach DIN 4102 auszuführen.

Menge: ________  lfdm.		Einh.-Preis: € ______ / lfdm.

Pos: 5		Ausschnitte in Deckenelemente
		In den Deckenelemente aus Pos: ........ werden Ausschnitte 
rund / rechteckig in einer Abmessung: .............mm eingebracht.
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.
		Menge: ................ Stück

Vesmetal    Henning Leiser    Postfach 1103    D-35301 Grünberg    Tel.: +49 (0) 6401-22388-0    Fax.: +49 (0) 6401-22388-20
Mobil : + 49 (0) 170-4108018    Email: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück